=============================================================================
　３ライン差動信号液晶信号ビューアー

　　　n3DS_view.exe  (non-standard 3line Differential Signal viewer)

　　　　　　　　　     　　　　　Copyright (c) non-standard.com / tanishige
==============================================================================
【このソフトについて】

　カメレオンUSB SPA3Aを使用し、3DSの液晶信号をＰＣ上に表示するソフトウェアです。

==============================================================================
【動作環境】

OS:	Windows  10/11

条件:	
	・要DirectX9以上
	　※「d3dx9_43.dllがありません」と表示される場合は、最新のDirectX
	　　ランタイムをインストールしてください。
	
	・64bit版OSの場合はcypress社のEZ-USB FX2用デバイスドライバが
	　正常に動くことが動作条件となります。
	
	・それなりにUSB2.0の転送速度が安定する環境

==============================================================================
【注意と免責】


当ソフトを使用した結果いかなる損害を被っても著作者は一切の責任を負いかねます。
ご自身の責任において使用して下さい。

当ソフトは該当する液晶ユニット向けの信号をPC画面にストリーミング映像として
一時的に表示するものです。当ソフトで表示される映像を録画したりネットで配信
したりすると著作権法に抵触する場合がありますのでご注意ください。

暗号機能およびコピー不可機能をもつ液晶ユニットには対応する予定はありません。

動作対象ハードウェアの電気信号の仕様などは当方の独自調査により行っています。
当ソフトに関して、ハードウェアメーカーに問い合わせなどしないようにしてください。

==============================================================================
【当ソフトウェアについて】


　n3DS_viewr.exeは特定のハードウェア製品に付帯するソフトです。
　フリーウェアではありませんので転載および再配布はご遠慮ください。

　起動にあたってはハードウェア製品付属のプロダクトキーが必要になります。
　プロダクトキーはカメレオンUSB SPA3A内部の個体IDに対応しております。
　複数の個体を使用する場合は全てのプロダクトキーを追加入力してください。

==============================================================================
【USB接続について】

　当ソフトはそれなりにUSBの転送速度が安定した環境を必要とします。

　なるべく、他のUSB機器を接続していないルートハブ経由で接続してください。
　windowsのデバイスマネージャーでルートハブの個数と接続先が確認できます。


==============================================================================
【サポート】

NON-STANDARD.comにて行います。　http://non-standard.com/

==============================================================================
【制作・著作】

n3DS_viewの著作権は「TANISHIGE(S.Tani.)」にあります。
n3DS_viewのプログラム及びドキュメントの無断転載を禁止します。

Microsoft Windows(R)はマイクロソフトの商標です。
==============================================================================


