--------------------------------------------------------------------------------
【仕様上の限界によるもの】


・上下画面表示時に上画面を3Dにすると強制的に30fpsになる

　・仕様です
　　60fpsで上画面3D+下画面を実現するには388Mbps以上の伝送レートが必要ですが
　　USB2.0でリアルタイムに安定して伝送できるデータレートは298Mbps辺りが限界
　　ですので、強制的に30fpsに落としています。


・サウンドにノイズが入る

　・仕様です（色々無理をしているので…)
　　
　　①3DS側の"約"32,768Hzという微妙なサンプリングレート
　　②映像データに無理矢理音声データを押し込んでいる
　　③DirectSound側のバッファリングの仕組みによる遅延

　　といった事情から完全にノイズと遅延を消すのは難しいです。
　　①と③の問題はver5.00でほぼ解決しましたが、まだまだ潜在的な問題が山積みです。
　　完全再現は現在のハード構成では無理ではないかと思われます。


--------------------------------------------------------------------------------
【不具合ではない留意点】


・省電力モードで明るさが変わる

　・省電力モードはLEDの電力を下げる代わりにソフト的にパレットを変色させて
　　画面を明るく見せかける仕組みですので、ビューアー側の映像も変化します。


・3DボリュームON/OFFで明るさが変わる

　・3D状態の上画面は視差バリアの影響で画面が暗くなります。
　　その為、こちらもソフト的にパレットを変更して明るく見えるようにする仕様
　　になっています。したがって、ビューアー側の映像もこの影響を受けます。
　　※こちらはソフト的に暗くする機能を追加予定です。

　　基本的には2D表示の時は3DボリュームはOFFにする事をオススメします。
　　※3D ONでビューアー側が2Dモードの場合、左目用の画面のみが映る状態になります。


--------------------------------------------------------------------------------
そのほかの不具合報告などは下記の内容をお書き添えのうえ
「webmaster@non-standard.com」までご連絡ください。

・お名前
・ご使用されているSPA3AのDEVIDE ID(ビューアーのメニューから確認可能です)
・上記デバイスに対応したプロダクトキー
・不具合内容(出来るだけ詳しくお書きください)


※ハードウェア側の不具合と思われる現象に関しましては、キャプチャキットを
　ご購入された業者様または販売店さまにご相談ください。

--------------------------------------------------------------------------------
